**ЦЕПОВАЯ КОСИЛКА.**





**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- мощная;

- надёжная и эффективная;

- плавающая головка – копирует рельеф местности;

- автоматический запорный клапан - останавливает нож при подъеме цеповой косилки.;

- экономичная;

- прямой привод: гидравлический двигатель, установленный непосредственно на валу;

- большой задний каток - лучшая устойчивость и меньшее сопротивление при скашивании;

- Более длинные и широкие полозья по бокам.

Цеповая косилка - это косилка, на барабане которой расположены режущие ножи-цепы, предназначенная для скашивания высокой травы и кустарников толщиной до 20 мм. Цеповая косилка лучше всего подходит для мест с высокой густой растительностью, где нужна большая мощь, но покос будет грубый. Наиболее распространенные области применения этой косилки - луга, берега, дворы и т. д. Широкий выбор режущих инструментов делает этот агрегат пригодным для стрижки мелкой травы, а также для более тяжелых условий работы. Цеповая косилка – самая мощная в классе косилок .

Примечание: необходим клапан с плавающей стрелой на минипогрузчике.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Захват** | **Высота среза** | **Количество ножей-цепов** | **Масса** | **Код** | **Цены** |
| **110** | 110см. | 2-10см. | 30шт. | 122кг. | C890590 |  |
| **125** | 125см. | 2-10см. | 36шт. | 145кг. | C890591 |  |
| **155** | 155см. | 2-10см. | 42шт. | 162кг. | С890592 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Платформа** | **Серии** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | **5** | | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **SD** | | | | **12\*** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 7.2 | 7.3 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
| **110** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **125** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **155** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* - требуется адаптер

рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |